RPM MONITOR RLA-100                         1. 제품의 특징

使用說明書(Instruction Manual)                 ...RPM Level Meter with Alarm System...

엔진회전속도(RPM)에 따라 7개의 녹색LED가 차례로                                                                         점등되는 레벨미터형 Tachometer로서,

1998年 8月                            설정된 RPM수준을 초과하면 밝은 적색 LED가

점멸되는 경고기능(Alarm)을 갖고 있으며,

제조원: 파워 상사 (Power Better Co.)            일반 디지탈 멀티미터로도 RPM을 측정할 수 있고                                 ( ☏ 02-521-3213 )                  간단하게 설치․사용할 수 있는 RPM MONITOR이다.                                                                      ☞ 점화계통을 갖은 3기통․ 4기통 차량用임.

< 그림 : 제품 외형(개요)도 >

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

2. 차량에의 설치방법

< 그림 : RPM 수준별  LED 점등 모양 >

1) 준비사항: 전기S/W를 모두 끄고,車KEY를 뽑는다.

2) 기통수 선택: 차량 엔진형식에 맞게 드라이버등            으로 좌측면의 기통수(Cylinder수) 스위치를  선            택한다.(공장출하시 3기통에 세팅되어 있어, 4기            통 차량에만 필요하며 레버를 왼쪽으로 밀면 됨)

3) 본체 부착: 계기판 주위등에 접착표면을 세척․건                     조시킨 후,  찍찍이(Velcro)로 부착한다.

4) 플러스(⊕)전원 연결: 실내휴즈(시거휴즈등)를 뽑            은 후, 휴즈홀더에  Pin을 삽입한 채 다시 끼운다.

5) 마이너스(⊖)전원연결: 흑색클립을 차체에 물림.

6) 신호선 연결:  요령에 의거 신호선을 연결한다.

7) 전선 정리 : 차체 틈새로 밀어 넣고, 끈으로 고정.

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

3. 점화신호선 연결 요령

1) 점화코일(Ignition Coil) 1차선 커넥터를 탈거하고,             점화펄스가 체크되는 곳에, 신호선의 Pin을 적절             히 삽입한 후  커넥터를 다시 끼운다. (점화전류             누설을 방지하기 위하여 Pin이 노출되지 않도록             하며, 필요시 절연테이프도 이용한다)

☞ 티코/마티즈는 'T'字의 머리 쪽,  아토스는 청색선 쪽 커넥터.

2) 신호선은 우회하여 휀다 틈새로 밀어 넣고, 차량            실내로 끌어 들인 후, 신호선의 커넥터와 회색선            의 단자를 맞물려 연결하고, 고무 캡을 씌운다.           3) 점화코일 외 별도로 타코 신호단자가 마련되 있            는 차량 등에서는 그 커넥터에 Pin을 연결한다.

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ    4. 디지탈 RPM 측정 방법                              5. 제품의 규격 등

1) 준비된 Digital Multi Meter에서 DC 20v 레인지 선택.         ꠑꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠓ

2) 디지탈 측정단자의 고무캡을 벗기고, 점퍼선을 원하는         ꠛ 제품의 명칭 : RPM MONITOR ( RLA-100 model )    ꠛ

측정부위에 위치시킨 후,DMM의 적색클립은 점퍼선에,          ꠛ 제품의 용도 : 4Cycle 3․4기통 엔진RPM 표시용   ꠛ

흑색클립은 차체(쇠)에 물린다.                              ꠛ 제품 케이스 : ABS 재질, Size는 64x47x18mm      ꠛ

☞ 측정단자의 두 가닥 전선 중, 회/백색은 엔진RPM 측정         ꠛꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠛ

用이고, 갈/적색선은 알람 RPM 세팅用이다.                   ꠛ 작동 전원 : DC 10.5 - 26 v  ,  6 - 37 mA       ꠛ

3) 표시 전압에 1000을 곱한 숫자가 RPM이 된다.                 ꠛ 측정 범위 (디지탈) : 300 - 7800 내지 8000rpm   ꠛ

ꠑꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠒꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠓ       ꠛ 오차 한계 : +/- 30rpm (단,500rpm LED는 예외)   ꠛ

ꠛ장착  일자:    년   월   일 ꠐ 취급처:                ꠛ       ꠔꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠒꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠖ

ꠛ차종․번호:                 ꠐ 전  화:                ꠛ       ꠛ 비 고 ꠐ                                        ꠛ

ꠗꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠘꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠙ       ꠗꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠘꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠙ