BATTERY MONITOR VLA-100                1. 제품의 특징

使用說明書(Instruction Manual)              1) Volt Level Meter with Alarm system

...DC전압수준에 따라 LED Lamp가 순차적으로 점등되

며, 비정상 전압에선 Alarm(Flashing & Buzzer)이

1998年 5月                                 효과적으로 작동되어 전원부 Monitor로 적합함.

제조원: 파워 상사 (Power Better Co.)           2) Easy Installable DIY Type ,etc.

( ☏ 02-521-3213 )                        ...차량등에 장착하기 쉽고,배터리 부담이 거의 없는

저전류 소모형임.

< 그림 : 제품 외형(개요)도 >

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

< 그림 : 전압수준별 LED Lamp 점등 모양 >

2. 차량에의 설치방법

1) 본체 부착 : 계기판 주위등에 접착표면을 세척/건조

시킨 후, 찍찍이(Velcro)로 부착함.

2) 플러스(⊕) 전원 연결 :

제1안: 배터리케이블 연결부에 Pin(⊕전원선 및 입력선)

을 삽입/연결한 후, 테이프로 절연 처리.

제2안: 실내휴즈( 실내등/시계 휴즈 등 )를 빼낸후, 휴즈

홀더의 귀퉁이에 Pin을 삽입한 채 휴즈를 다시 끼움.

cf.실내휴즈는 배터리에 比하여 측정전압이 다소 낮을 수 있슴.

3) 마이너스(⊖) 전원연결 : 흑색클립을 차체에 물린다.

4) 전선 정리 : 전선들은 보이지 않도록 차체 틈새로

밀어 넣고, 남는 부분은 끈으로 묶어 고정시킨다.

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

3. 차량전원부 체크 활용법

1) 배터리 잔여전압 수준(蓄電度) 체크

① 밤샘주차後 잔여전압 : 12.2v 이상 (녹색1-2개)

<그림 : 차량 전원전압의 변동패턴- 개솔린엔진>

② 경부하時 (車KEY ON + 미등) : 11.7v 이상.

③ 上記 기준 미달시 배터리 계통 점검 必要.

2) 발전기 충전전압 수준(充電電位) 체크

① 시동직후에는 14.4v(13.8-15.4),  뜨거워 지면

13.8v(13.0-14.4) 정도로서, 녹색 3-5개 점등됨.

② 12v이하 점강하거나, 15v초과 계속되면 조치要.

③ 시동시 저전압-Alarm이 작동하는 것은 정상임.

3) 엔진OFF 상태에서 전장품 사용時   11.7v 이하

에서 Alarm이 작동되면, 15-30분 엔진가동 必要.

ꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜ

4. 제품의 규격 등

ꠑꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠓ

ꠛ 제품의 명칭 : BATTERY MONITOR (model: VLA-100) ꠛ

ꠛ 제품의 기능 : Volt Level Meter with Alarm sys. ꠛ

ꠛ 제품 케이스 : ABS 재질, Size는 64x47x18mm      ꠛ

ꠛꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠜꠛ

ꠛ 작동 전원 : DC 7-34 volt ( 12v用은 26volt 까지)ꠛ

ꠛ 소모 전류 : 엔진OFF에서 7-10mA ( Alarm時 27mA) ꠛ

ꠛ Alarm 주기 : 과방전時 약 5초, 과충전時 약 3초  ꠛ

ꠗꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠙ

5. 제품의 사후관리

1) 매1,000시간(약1년) 사용후, 표준 전압계와 비교하여     격차가 있으면 소형 드라이버(-/+字)로 0점 재조정要.

2) 과다한 습기‧진동‧온도, 화학약품은 피하여 주십시오.